|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МПСФ20-3S | Внешний вид (в соответствии с изображением и таблицей RAL) |  |
| Наименование Элемента Благоустройства |  «Полусфера 0,20» |
| Тип изделия | Изделие должно представлять собой полусферу правильной формы |
| Высота  | Не менее 195мм и не более 200мм |
| Диаметр полусферы | Не менее 395 мм и не более 400мм |
| Масса | Не менее 12 кг и не более 14 кг |
| Материал покрытия Элемента Благоустройства | Изделие должно быть изготовлено из резиновой (SBR) крошки фракцией 2-4мм с использованием полиуретанового связующего, устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей. Выполнено методом холодной прессовки. |
| Метод изготовления элемента благоустройства | холодного прессования  |